ÖRNEK : Bir kimyasal reaksiyon kabı belli ısı ve basınç altında çalışmaktadır. Bu reaksiyon kabında ısı ve basınç ölçümü için ısı ve basınç ölçer vardır. Isı ve basıncın ayarlanması; bir ısıtıcı (H), soğuk su girişi (SG) ve bir emniyet valfi (EV) ile yapılamaktadır. Reaksiyon kabı kumanda elemanlarının çalışmaları şöyledir. Emniyet valfi (EV): Basınç çok yüksekse Soğuk su girişi (SG): Isı çok yüksekse Isıtıcı (H): Isı çok düşükse veya basınç çok düşük ve ısı normalse Karıştırıcı: (KM) Soğuk su girişi veya ısıtıcı çalışıyorsa Reaksiyon işlemi üç şekilde çalışmaktadır; Başlangıç: Basınç çok düşük (Bş) Normal: Basınç normal (Ni) Alarm: Basınç çok büyük(AL) İşletim Durumu BŞ: Başlangıç Nİ: Normal İşletim AL: Alarm I0.0‐Basınç Yüksek    Q0.0‐Karıştırıcı I0.1‐Basınç Düşük    Q0.1‐Emniyet Valfi    I0.2‐Sıcaklık Yüksek    Q0.2‐Soğuk Su Besleme I0.3‐Sıcaklık düşük    Q0.3‐ısıtıcı      Q0.4‐Başlangıç      Q0.5‐Normal İşletim      Q0.6‐Alarm
Kaynak: Gedik myo elektrik elektronik notları ve Bilimsel akademi (Fahrettin ERDİNÇ)