Örnek: Bir tanka sıvı dolum ve boşaltım işlemi yapılacaktır. Start butonuna basıldığında “doldurma valfi” tanka su basacaktır. Su dolunca “dolu anahtarı” algılayacak ve “doldurma valfi” kapanacaktır. Ayrıca “dolu anahtarı” algılama yapınca zamanlayıcı devreye girecek ve 5sn sonra “mikser” karıştırma işlemini gerçekleştirecek, aynı zamanda boşaltma valfi devreye girecek ve “boş anahtarı” görünce sistem duracaktır. İlgili PLC devresini tasarlayınız. I0.0‐başlatma butonu     Q0.0‐Doldurma valfi I0.1‐dolu anahtarı       Q0.1‐Mikser I0.2‐boş anahtarı       Q0.2‐Boşaltma Valfi
Kaynak: Gedik myo elektrik elektronik notları ve Bilimsel akademi (Fahrettin ERDİNÇ)